DNS Simple

Via Ajout de Rôles et de fonctionnalités, ajouter le service DNS
•	Démarrer le gestionnaire DNS

•	Créer votre Zone principale :

Garder les options par défaut pour les écrans suivants.

Créer ensuite l’hôte A représentatif de votre serveur

Définir l'hôte avec des infos cohérentes avec le nom de la machine et son IP. 
Attention un DNS doit être en IP FIXE

Maintenant il faut faire pointer le SOA (Start of Autority) vers l'hôte A, précédemment créer 
Sur la zone, ouvrir la zone, et ouvrir la ligne Source de nom, puis au niveau du serveur principal, parcourir la zone jusqu’au fichier d’enregistrement de l’hôte.
(dans DNS, zone de recherche directe, la zone en question)

Faire de même pour la ligne Serveur de noms.

Attention au FQDN : 

Vous devez avoir les 3 enregistrements de base 

Zone inversée
•	Maintenant pour la résolution inverse ip-> nom

•	ID réseau

•	Il faut créer un nouveau pointeur (lien vers l’hôte A de la zone directe)

(Ou passer par la zone de recherche directe, cliquer sur l'hôte A, et demander la création du pointeur) sans oublier d’actualiser la zone inverse.

•	Ensuite corriger le SOA et le NS avec les noms FQDN en pointant de nouveau sur l'hôte.

Dans la zone inverse, on doit retrouver ces 3 enregistrements : 

•	Les redirecteurs

•	Test du serveur DNS
Comme c’est un serveur Ipv4 et que la résolution se fait d’abord en v6, vous aurez une erreur à moins de désactiver le DNS v6 :

Attention pour installer un AD, il faudra le déclarer au DNS